Коэффициент запаса L

L1 - 1.05

L2 - 1.1

L3 - 1.15

Сложность разработки грунта G

G1 1-3 группа – 1.2

G2 4-5 группа – 1.25

G3 Скальные грунты – 1.35

G4 Болотные грунты до 2 м – 1.35

G5 Болотные грунты более 2м и водные преграды – 1.5

М – длинна линии на карте

Необходимая длина кабеля = М + L(L1;L2;L3) + G(G1;G2;G3;G4;G5)